IVT:

|  |  |
| --- | --- |
| Service Zugriff: | Lange auf Menü Knopf bleiben bis I/S im Display steht |
| Hersteller Zugriff: | Menü 5, Versionsnummer anzeigen -> Lange mittlere Taste drücken |

Dimplex:

|  |  |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration: | Menü und ESC |
| Menü: | Menü |
| 1. Ebene | Menü + Enter ausserhalb Menü drücken |
| 2. Ebene | Menü + Modus innerhalb Menüs drücken (Neuere SW Versionen) |
| Tastensperre | Lange auf ESC Taste bleiben |

AIT:

|  |
| --- |
| Service -> Einstellungen -> Datenzugang. Code je nach Software Version unterschiedlich |
| Code 1 | 9445 |
| Code 2 | 2106 |
| Code 3 | 0912 |
| Code 4 | 9345 |
| Code 5 | 2012 |
| Code 6 | 1268 |

NIBE

|  |  |
| --- | --- |
| Fighter Serie | Tastatursperre: + und – Taste zusammen drücken8.1.1 Menütyp kann auf Service gesetzt werden |
| F-Serie | 10 Sekunden auf Zurück Pfeil in Haupt Ebene |
| S-Serie | Menü Installateur (7) |