**Sommer- / Wintermodus NIBE Wärmepumpe:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Steuerung Vorbereiten** | |
|  | Drücken Sie die Zurück Taste (D) solange bis Sie das Hauptmenü sehen. Navigieren Sie nun zu dem Menü Punkt: Meine Wärmepumpe oder Mein System (Linke, untere Kachel) |
| **2. Sommerabschaltung Einstellen** | |

1. Wählen Sie das Menü Erweitert (4.9)
2. Anschliessend wählen Sie Auto Modus Einstellungen (4.9.2)
3. Folgende Parameter sind relevant:
   1. Heizungsstopp: Bei dieser Temperatur startet und Stoppt die Heizung
   2. Mittelwertbildung Aussentemperatur. Sobald der Mittelwert den Heizungsstopp über- oder unterschreitet wird die Heizung gestoppt oder gestartet
   3. Der Parameter ZH Stopp bestimmt über die generelle Freigabe der Zusatz- / Notheizung. Der ZH wird erst ab dieser Temperatur Bedarfsgerecht gestartet.